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Exercice 1 :
	On considère deux vérins double effet Vd1, Vd2, un vérin simple effet Vs et deux LED Lr et Lv. Vd1 et Vd2 sont équipés par les fins de course Fcsi position sortie et Fcri position rentrée  (i = 1 pour Vd1 et i = 2 pour Vd2). Vd1 et Vd2 sont alimentés par les distributeurs bistable Dd et monostable Dm respectivement. Vs est alimenté par le distributeur Ds. On veut réaliser le cycle suivant :

A) Avec impulsion sur un bouton poussoir Bp1, Vd1 sort après 5s, puis Lr s’allume et Vd2 sort, 
      puis Vs sort après 7s, puis Lv s’allume, puis Vd2 rentre, puis après 9s, Vd1 et Vs rentrent, 
      puis Lr et Lv s’éteignent après la rentré de Vd1 et Vs respectivement. La duré du trajet de 
     sortie ainsi que celui de rentré de Vs est de 6s.
   1) Tracer le GRAFCET de niveau 2 du cycle.
   2) Choisir La CPU optimale de la famille S7 200 qui convient et coder le GRAFCET avec
         le langage LAD, en utilisant les mémentos pour l’état des étapes du GRAFCET.
   3) Ecrire le programme en LAD qui commande le cycle sans mémentos pour l’état des 
         étapes.  
           
B) Ajouter un bouton poussoir Bp2 et modifier le GRAFCET tel que si Bp2 = 1, on a un 
     fonctionnement par cycle et si Bp2 = 0, on a un fonctionnement continu.  
    1) Tracer le GRAFCET de niveau 2 du cycle.
    2) Choisir La CPU optimale de la famille S7 200 qui convient et coder le GRAFCET avec
         le langage LAD, en utilisant les mémentos pour l’état des étapes du GRAFCET.
    3) Ecrire le programme en LAD qui commande le cycle sans mémentos pour l’état des 
         étapes.   

Exercice 2:
	On considère quatre LED Lr, Lb, Lv et Lj et deux boutons poussoir Bp1, Bp2.
A) On automatisé les séquences d’allumage des LED. Sur impulsion sur Bp1, Lr s’allume 
         pendant une seconde, puis elle s’éteint et Lb s’allume pendant une seconde, puis elle  
         s’éteint et Lv s’allume pendant une seconde, elle s’éteint et Lj s’allume pendant une 
         seconde. Si Bp2 = 1, on a un fonctionnement par cycle et si Bp2 = 0, on a un 
        fonctionnement continu.
 
1) Tracer le GRAFCET de niveau 2.
2) Coder le GRAFCET avec le langage LAD, en choisissant la CPU optimale de la famille S7 200 qui convient.    

   B) On veut réaliser les séquences suivantes : initialement les quatre LED sont allumées, sur 
        impulsion sur Bp1, Lj s’éteint, après 1s Lv s’éteint, puis après 1s Lb s’éteint, puis après 1s 
        Lr s’éteint, puis dans l’ordre Lr, Lb, Lv et Lj s’allument l’une après l’autre séparées d’une 
        Seconde. Si Bp2 = 1, on a un fonctionnement par cycle et si Bp2 = 0, on a un 
        fonctionnement continu.
 
1) Tracer le GRAFCET de niveau 2.
2) Coder le GRAFCET avec le langage LAD, en choisissant la CPU optimale de la famille S7 200 qui convient.    


N.B : Choisissez des temporisations de base de temps 100ms.
